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	序号
	名称
	参数要求
	单位
	数量

	1
	UNO R3开发板
	型号：Arduino UNO R3开发板
ATmega328PB芯片、16MHz石英晶振、14个数字引脚，6个模拟输入引脚
连接方式：USB连接
	块
	20

	2
	智能小车底板
	型号：4WD，尺寸：长x宽≥255mmx149mm，厚度≥1.5mm；铝合金材质
	块
	20

	3
	A3带框工程绘图纸
	规格：A3,纸张重量≥160g
	张
	400

	4
	A4带框工程绘图纸
	规格：A4,纸张重量≥160g
	张
	400

	5
	二氧化碳气体
	不采购气瓶，仅限使用现有空气瓶进行二氧化碳气体充气，每次充气规格为 40L/瓶。
	瓶
	8

	6
	螺栓
	M8粗牙六角螺栓带弹簧垫圈和平垫组合件，中碳钢材质，外表着黑漆或镀彩锌尺寸：公称长度L=25mm，螺栓法兰头外圆直径dc=22mm,螺杆光杆外径d2=13.5mm,法兰h=1.62mm。
	颗
	300

	7
	螺母
	M8粗牙六角螺母带可动法兰，中碳钢材质外表镀彩锌，
尺寸：法兰直径Dc=21.88mm，带法兰高度k=9.88mm，螺母e=13.48mm，螺母厚度s=11.8m
	颗
	300

	8
	自攻钉
	1. 螺钉头尺寸：外径=5mm总长=20mm螺钉头直径=11.4mm
2.自攻螺丝尺寸：螺丝直径=5mm，十字螺帽直径=10mm，总长度=20mm
	包
	1

	9
	塑料卡扣
	1.规格：3号 2.尺寸：长×宽×高≧9.4mmx10mmx12mm
	包
	1

	10
	丁腈防化手套
	1. 材质：外部丁腈橡胶，内里棉里植绒 ；
2. 尺寸：长度≧330mm,厚度≧0.38mm ，L号5副（掌宽85mm-90mm），XL号5副（掌宽90mm-95mm）                
	副
	10

	11
	棉纱手套
	1.棉线材质，腕口高弹锁边，耐磨、抗撕裂，指尖和虎口处加固加密处理 
2.尺寸：手掌掌围240mm-250mm
	双
	200

	12
	Q235 冷轧钢板1
	可选品牌：柳钢、武钢、宝钢；
规格：长×宽×厚≧ 100mm×60mm×0.8mm，
技术要求：板面平整无锈蚀、毛刺等缺陷，四边平直（直线度 0.5mm 以内）。
包装要求：每 50 片独立包装，包装方式能有效隔离水汽，板件自验收合格并交付使用之日起 3 个月内不生锈
	片
	1000

	13
	Q235 冷轧钢板2
	可选品牌：柳钢、武钢、宝钢；
尺寸：长×宽×厚≧ 100mm×30mm×0.8mm，
技术要求：板面平整无锈蚀、毛刺等缺陷，四边平直（直线度 0.5mm 以内）。
包装要求：每 50 片独立包装，包装方式能有效隔离水汽，板件自验收合格并交付使用之日起 3 个月内不生锈
	片
	600

	14
	Q235 冷轧钢板3
	可选品牌：柳钢、武钢、宝钢；
尺寸：长×宽×厚≧ 100mm×30mm×0.8mm，
技术要求：板面平整无锈蚀、毛刺等缺陷，四边平直（直线度 0.5mm 以内）。
包装要求：包装方式能有效隔离水汽，板件自验收合格并交付使用之日起 3 个月内不生锈
	片
	10

	15
	气动砂纸粘盘
	盘面直径≧ 125mm（5 寸），无吸尘孔，正面高密度拉绒魔术贴；
固定螺杆规格 M8 外螺纹，螺杆长度≥16mm；
PU 缓冲厚度≧ 10mm，底部铆钉加固，12000rpm 高速无抖动；拉绒。
	个
	20

	16
	CO2气体保护焊焊枪喷嘴
	型号 15AK；材质：紫铜，表面镀银白色；厚度≧ 1.0mm；长度≧53mm；无螺纹
	只
	20

	17
	铝制抽芯铆钉1
	规格：直径¢3.2mm，长11mm；材质：铝
	盒
	1

	18
	铝制抽芯铆钉2
	规格：直径¢4mm，长10mm；材质：铝
	盒
	1

	19
	麻花钻头1
	尺寸：直径×长≧4.2mm×75mm；材质：高速钢 HSS
	支
	50

	20
	麻花钻头2
	尺寸：直径×长≧3.5mm×70mm；材质：高速钢 HSS
	支
	50

	21
	麻花钻头3
	尺寸：直径×长≧5mm×70mm；质：高速钢 HSS
	个
	5

	22
	手工钢锯条
	手工钢锯条/24齿，50片/包；材质：高碳钢；
尺寸：长×宽×厚（mm）≥300×10×0.45
	包
	15

	23
	丝锥扳手
	丝锥扳手，可调式，适用 M5-M20 丝锥，
主体锌合金压铸，淬火钢夹爪，防滑镀铬加长手柄
尺寸：夹持方头长度≧ 4.9-12mm，总长≧ 370mm，
	个
	5

	24
	防护口罩
	KN95 防护口罩，符合 GB2626-2019；五层 PP 无纺布 + 双熔喷静电滤层；对 0.3μm 非油性颗粒物过滤效率≥95%；无阀吸气阻力≤210Pa、呼气阻力≤150Pa；内置可调节金属鼻梁条，弹力耳带拉力≥10N；
成人立体折叠款，灰色头戴式，独立装50只一盒，
展开尺寸；长×宽≧ 155×108mm，一次性随弃式。
	盒
	5

	25
	合金原子灰（钣金灰）
	1.型号：GEF-AP178                                   
2.参数：3.7KG/桶,苯乙烯10-25%，不饱和聚氨酯树脂10-20%。                                     3.每套含原子灰1桶和配套固化剂1支，保质期为未开封 12 个月
	套
	5

	26
	起动机
	适配五菱荣光 B12 系列 1.2L 发动机；壳体前后端盖为低碳钢材质，定子转子线圈采用纯紫铜；额定 14V/90A 输出，配套 4PK850 皮带，内置 IC 稳压调节器，顺时针旋转，双吊耳 M8 标准安装孔，带过压短路保护。
尺寸：长×宽×高≧186mm×132mm×110mm
	个
	1

	27
	火花塞
	适配宝骏 730（1.5L/1.5T/1.8L）发动机；中心电极铱金材质，内置一体式陶瓷阻尼电阻（电阻型）；1.5/1.5T 款 M12×1.25 螺纹，螺纹长≧ 19mm，套筒≧ 16mm，热值 7，电极间隙 0.8–0.9mm；壳体碳钢镀锌，高铝陶瓷绝缘，耐高压防电磁干扰，使用寿命≥6 万公里。
	支
	8

	28
	车用喷蜡
	可选品牌：三和、骏威、得力；
规格：容量≧500ml/瓶
中性硅蜡配方，防静电上光翻新，适用于汽车塑料、橡胶、皮革内饰；喷出率≥95%，闪点≥36℃，单罐标配雾化按压喷头，
	瓶
	1

	29
	带式打磨机沙带
	可选品牌：三菱金牛、大白鲨、犀利；
粒度：100#，尺寸：宽×长≧10mm×330mm 
X 型加厚硬布基材，棕刚玉磨料，全树脂高温粘合，平接牢固不掉砂；适配 10×330 手持小型砂带机，用于金属除锈、去毛刺、焊缝打磨。
	根
	100

	30
	气动PU高压伸缩弹簧气管1
	材质：材质聚氨酯 PU；
尺寸：外径×内径≧8mm×6mm，展开长度≧6000mm；
工作压力 0.8–1.0MPa，爆破压力≥3MPa；
高弹性螺旋伸缩结构，伸缩比 1:6；两端配套标准 C 式快速接头，适配各类汽修气动工具。
	根
	5

	31
	气动PU高压伸缩弹簧气管2
	材质：聚氨酯 PU；
尺寸：外径×内径≧10mm×6.5mm，展开≧6000mm，
工作压力 0.8–1.0MPa，爆破压力≥3MPa；
高弹性螺旋伸缩结构，伸缩比 1:6；两端配套标准 C 式快速接头，适配各类汽修气动工具。
	根
	2

	32
	制冷剂
	汽车用制冷剂 R134a，重量≧13.6kg/罐，罐装带压储存
冷媒纯度≥99.9%，水分≤0.001%，ODP=0 环保型；钢瓶工作压力 1.8MPa，带一体式出液阀门；符合 GB/T 18826 国标，UN3159 二类危化品，常温自带压力可直接加注，适配全部燃油车辆空调系统。
	罐
	6

	33
	鼓风机开关旋钮档位调节器
	适用于桑塔纳 2000、桑塔纳 3000车型
1.供电电压：DC 12V（车载电瓶）
2.保险规格：S14 15A 熔丝
3.鼓风机电机额定功率：120W
4.最大工作电流（4 档高速直通）：8～10A
5.尺寸：长 × 宽 × 厚≧42mm × 32mm × 28mm
	个
	4

	34
	AC开关
	适用于桑塔纳 2000、桑塔纳 3000车型
1.供电电压：DC 12V（点火 X 号线供电，S14 15A 保险） 
2.触点额定电流：0.5A（仅信号控制，不直驱压缩机，电流极小） 
3.工作电流：20～30mA，
4.开关触点类型：自复位自锁按键（按一下开、再按关）
5.尺寸：长 × 宽 × 厚≧30mm × 18mm × 24mm
	个
	4

	35
	点火开关
	配老款捷达 点火开关
1.系统电压：DC 12V
2.主电源 30# 端子额定持续电流：30A（常电电瓶输入）
3.15# 点火运行回路：15A（仪表、ECU、点火线圈、鼓风机）
5.X# 卸荷附件回路：10A（雨刮、转向灯、暖风）
6.尺寸：长×宽×高≧60mm ×36mm×42mm
	个
	4

	36
	电磁继电器
	外壳尺寸：长×宽×高≧19mm ×15mm×15mm，功率：10A；电压：12V；插脚：5脚；型号：
SRD-05VDC-SL-C（5脚）10个
SRD-12VDC-SL-C（5脚）2个
SRD-05VDC-SL-A（4脚）10个
SRD-12VDC-SL-A（4脚）2个
	个
	24

	37
	汽车继电器1
	1.外壳尺寸：长×宽×高≧19.2mm × 15.6mm×15.8mm
2.功率：20A ，电压：12V，数量：5个
3.功率：30A ，电压：12V，数量：10个
4.功率： 40A，电压：12V，数量：5个
5.插脚：4脚
	个
	20

	38
	汽车继电器2
	大小脚继电器，外壳尺寸：长×宽×高≧18mm × 15mm×15mm
功率：80A；电压：12V；插脚：4脚（两大脚，两小脚）
	个
	8

	39
	汽车继电器3
	大小脚继电器，外壳尺寸：长×宽×高≧18mm × 15mm×15mm
功率：80A；电压：12V；插脚：5脚（两大脚，三小脚）
	个
	8

	40
	焊锡
	99.3%环保无铅锡丝，直径≧1.0mm，毛重≧100克/卷
	卷
	8

	41
	热缩管
	5倍热缩，阻燃耐磨防腐，492根/盒
	盒
	4

	42
	AB胶
	材质：丙烯酸，规格：70g/盒，固化时间：5-10min
	盒
	10

	43
	对插簧
	6.3带锁插簧配透明护套，插片公称宽度 6.3mm；适配线径：常用 0.75～2.5mm² 铜线，汽车鼓风机、继电器、点火开关线束标配；规格：100只/包
	包
	10

	44
	车窗开关总成
	配2014-2018款卡罗拉车型，主驾开关七键带灯+一键升降，尺寸：长×宽×高≧187mm×69mm×73mm；额定工作电压：DC 12V，电压耐受 10～14.8V；单车窗电机负载：直流升降电机 12V/5A，峰值瞬时 7A；内部触点规格：银合金触点，单路额定 8A
	只
	4

	45
	铅酸蓄电池1
	电压：12V容量：20AH，免维护型，尺寸：长×宽×高≧181mm×77mm×177mm
	只
	2

	46
	铅酸蓄电池2
	电压：12V容量：9AH，免维护型，尺寸：长×宽×高≧150mm×65mm×95mm
	只
	4

	47
	冷压端子
	冷压端子，型号 OT0.5-3；一体式圆形接线耳，螺丝孔 Φ≧3.2mm 适配 M3 螺钉；基材 T2 纯紫铜，表面镀锡；适配导线 0.35～0.5mm²，总长≧ 13mm，额定电流 8A、耐压 600V
	只
	100

	48
	汽车保险插片
	小号：长×宽×高≧19.1mm×5.1×mm2.7mm
5A、10A、15A、25A、30A、40A各10片，共60片
中号：长×宽×高≧24.4mm×8.7mm×2.7mm
5A、10A、15A、25A、30A、40A各10片，共60片
大号：长×宽×高≧29.8mm×11.1×mm2.7mm
5A、10A、15A、25A、30A、40A各10片，共60片
	片
	180

	49
	车用保险丝
	汽车保险丝插片，中号15A，100片/盒。
	盒
	10

	50
	汽车保险
	插片式，小号，尺寸：长×宽≧11mm×16.5mm
规格：5A,7.5A,10A,15A,20A,25A,30A,35A,40A各10只
	只
	90

	51
	汽车保险
	插片式，中号，
尺寸：长×宽≧19mm*19mm。
规格：5A,7.5A,10A,15A,20A,25A,30A,35A,40A各10只
	只
	90

	52
	数字电路制作套装
	一套包含：门电路、计数器、触发器、译码/驱动器、模拟开关、移位寄存器、分频器、锁相环等典型电路。配有独立包装的面包板、总计15只集成电路、49只各种电阻、22只电容、25只LED二极管12只、三极管10只、红外发射/接收对管2对、开关2种共7只，还有继电器、话筒、喇叭、电池盒等附件
	套
	50

	53
	电子模块套件
	一套包含：
NTC光敏传感器模块1个、震动马达模块1个 、 RS485转换器1个 、 人体红外传感器1个、 MPU6050模块1个、24矩阵开关1个 、 44矩阵薄膜开关1个 、 RC522无线射频模块1个 、 BMP180模块1个、NRF24L01+无线模块1个、 蓝牙音频传输天线模块1个、 USB转串口模块1个 、 HC-08蓝牙模块1个、0.96寸OLED显示屏1个、 1.3寸OLED显示屏1个 、 1.8寸TFT模块1个 | LCD12864屏1个、PM2.5激光传感器1个 、 W5500以太网模块1个 、STC15W4K56S4核心板1个 、DS18B20温度传感器模块1个
	个
	1

	54
	内六角螺栓
	型号：圆柱头内六角螺栓 M6×28（全牙）
材质：304 奥氏体不锈钢
螺纹规格：公制粗牙 M6，牙距 P=1mm；螺杆有效长度：≥28mm
螺纹形式：通体全牙，无光杆段
	颗
	20

	55
	外六角螺栓
	型号：外六角螺栓M6×16
材质：S304 奥氏体不锈钢，螺纹规格：公制 M6 粗牙，螺距 1mm，6g 精度外螺纹；螺杆有效长度≥16mm；螺纹形式：半牙，螺纹末端 45° 导入倒角
	个
	20

	56
	外六角螺栓
	型号：外六角螺栓M6×25
材质：S304 奥氏体不锈钢，螺纹规格：公制 M6 粗牙，螺距 1mm，6g 精度外螺纹；螺杆有效长度≥25mm
螺纹形式：半牙，螺纹末端 45° 导入倒角
	个
	20

	57
	铁丝
	直径1.6mm，防锈镀锌，20米/卷;
	卷
	5

	58
	密封胶
	70ml/支；黑色；固化方式:湿气固化
	支
	5

	59
	大众正时安装专用工具
	配大众捷达（1.4,1.6发动机用），一套包含：曲轴正时固定螺栓1个+凸轮轴固定器（直的）1个
	套
	5

	60
	五菱宏光大灯总成
	五菱宏光S前大灯总成，一对包含两个大灯
无电动调节电机；PC 防 UV 灯罩 + PP 阻燃密封壳体，真空镀铝反光碗，IP65 防水；成套预装 H1 近光 55W、H7 远光 55W、T10 示宽灯、1156 转向灯全套卤素灯泡；尺寸：长×宽×高≥425mm x210mmx135mm
	对
	2

	61
	智能汽车定位模块
	G60模块：带金属外壳，定位精度2.5m,支持GPS和北斗定位，更新速率:1Hz，供电5V，H30惯导：带金属外壳，4.5~5.2V DC，9轴，预留接口UART/I2C/RS485,输出数据频率400Hz，IMU输出数据包括加速度、角速度等，导航数据输出包括欧拉角（YAW、Pitch，Roll）
尺寸：长×宽×高≥60mm×46mmx11.7mm
	个
	6

	62
	大功率移动电源
	型号：PBLN20190B，锂电池能量：5000mAh 14.6Vdc/73Wh，电芯数量4。
尺寸：长×宽×高≧82mm×81mm×51mm
	个
	1

	63
	示波器探头
	型号：UT-P03，无源探头60MHz 匹配：优利德UTD2025CL  25MHz示波器
	根
	10

	64
	可调直流稳压电源
	输出电压：0~30.00V，输出电流：0~5.000A，最大功率：150.0W
四位数显/功率显示/编码器调节USB快充/LOCK锁定/输出开关/四组存储快速调用，过压/过流/短路/过载/温控保护
	个
	1

	65
	USB工业级AI视觉摄像头
	像素：500万像素、105°视场角、分辨率：2K、USB免驱动、兼容多种主控、线长≥900mm，带金属三脚架
	套
	1

	66
	K230视觉识别模块豪华版（带角度可调节支架）
	型号：K230开发板
核心主板：K230 AI 视觉开发板，RISC-V 架构双核处理器
配套存储：标配 64GB Class10 高速 TF 存储卡，预装模型、例程、固件
音频配件：板载外置有源扬声器，自带功放驱动，支持语音播报、TTS 文字转语音
外壳材质：一体式 ABS 工程塑料防护外壳
显示屏幕：≧2.4 寸高清电容触摸屏，实时预览 AI 识别画面·
安装配件：配套多角度可调节金属支架，俯仰角度 0~90° 任意锁止固定
供电调试接口：Type-C 接口，兼顾 5V 供电、程序烧录、串口调试
尺寸：长×宽×高≧85mm×56mm×16mm（不含支架）
	套
	1

	67
	汽车传动系模型
	模型包含差速器、踏板（离合、刹车、油门）、含电池盒，变速器为5MT手动挡变速器模型，模型材料:PLA环保材料‘制作零件:3D打印熔融堆积，层高0.1~0.2mm
尺寸:长×宽×高：170×80×98(±3mm)
	套
	5

	68
	防飞溅护目镜
	聚碳酸脂材料， 镜框：长≥136mm,高度≥54mm,  高清防雾，防尘风沙飞溅
	副
	10

	69
	电感
	可选品牌：联物电子、龙邱、逐飞
谐振频率20kHz±0.1%精度，尺寸：长×宽 ≧ 6mmx8mm
	个
	30

	70
	UWB测距定位模块
	模块型号：EWM550-7G9T10SP，工作电压：1.8V~3.6V；工作频段：7737.2~8237.2MHz
封装方式：贴片式；尺寸：长×宽≥14mm×24mm
	个
	15

	71
	3D打印机热端喷嘴
	可选品牌：拓竹、创想三维、太尔时代
材质：不锈钢；喷嘴宽度0.2mm 
	个
	1

	72
	机架
	轴距：260mm；材质：碳纤维材质；配6寸桨叶片使用；电调:12A
	个
	2

	73
	电机
	型号：2205 ；电机尺寸:直径x长度≥27x15mm；空载电流：1.1A；功率：570W
槽极：12N1P
	个
	14

	74
	桨叶
	三叶螺旋桨叶片，颜色：浅蓝色，
规格：每包共20片，分别为10片正向桨叶，10片反向桨叶；
桨叶尺寸：长度≥6寸
	包
	1

	75
	自攻螺丝螺钉
	国标M4扁头自攻螺钉 ，碳钢材质，表面处理镀锌 ，
 尺寸：螺纹大径代号（mm） × 有效长度（mm）：4×16
	公斤
	1

	76
	自攻螺丝螺钉
	国标M4扁头自攻螺钉，碳钢材质，表面处理镀锌，
尺寸：螺纹大径代号（mm） × 有效长度（mm）：4×14
	公斤
	1

	77
	接线端子排
	型号：TB-2510L，额定电压600V，额定电流25A，10节，
导电材质：铁，外壳材质：胶木绝缘材质，
长×宽×高（mm）≥139×30×19.5
	个
	40

	78
	接线端子排
	型号：TB-2506L，额定电压600V，额定电流25A，6节，材质：导电材质：铁，尺寸：外壳材质：胶木绝缘材质， 
尺寸：长×宽×高≥79mm×30mm×19.5mm
	个
	40

	79
	电子式单相电能表
	型号：DDS2111
参数：额定电压220V，额定频率50Hz，额定电流5A，最大电流20A。
尺寸：长×宽×高×≧36mm×80mm×66mm
	个
	20

	80
	漏电保护器
	型号：NXB-10，额定电压230V/400V，1P+N（只断火线、零线直通 C10 漏保），额定电流 ：10A，脱扣曲线：C型
尺寸：长×宽×高×≧72mm ×77mm×65mm
	个
	20

	81
	空气开关
	型号：NXB-10
参数：额定电压230V/400V，2P，10A，C型
2P：两极，火线、零线同步分断 
C10：C 型脱扣，
额定工作电流 10A 230/400V~：单相 230V、三相 400V 通用交流电压                                                                     尺寸：长×宽×高×≧36mm ×77mm×65mm
	个
	20

	82
	明装一开单控开关
	型号：86型
参数： 一开单控，3C认证产品
材质： PC                                                                 尺寸：长×宽×高（mm）≥86×86×23mm
	个
	20

	83
	熔断器底座（1）
	型号：RT18
参数：RT18-32X 2P座（不带芯）,额定电压500V，底座电流32A，3C认证产品。
尺寸：长≥86mm，宽≥86mm
	个
	20

	84
	熔断器底座（2）
	型号：RT18
参数：RT18-32X 3P座（不带芯）,额定电压500V，底座电流32A，3C认证产品。
尺寸：长≥86mm，宽≥86mm
	个
	100

	85
	熔断器芯子
	型号：RT18
参数：适配RT18-32底座，额定电流10A，3C认证产品。
材质：                                                                     尺寸：长≥38mm，直径≥10mm。
	盒
	10

	86
	明装螺口灯座
	型号：86型
参数：,E27 明装方形灯座，工作电压220V，3C认证产品。
材质：PC材质                                                                     尺寸：长≥86mm，宽≥86mm。
	个
	20

	87
	E27螺口灯泡
	型号：E27
参数：E27螺口明泡25w黄光，工作电压220V，3C认证产品。
材质： 钨丝白炽灯泡                                                               尺寸：直径≥45mm，高度≥75mm。
	个
	30

	88
	三相小型断路器
	型号：DZ47S
参数：额定电压400V，C型10A，3P，3C认证产品。
材质： PC
尺寸：长≥86mm，宽≥86mm                                                                 
	个
	30

	89
	三相交流接触器
	型号：CJT1-10
参数：额定电压380V，额定电流10A，主触点数量
三极，辅助触点形式2NO+2NC，3C认证产品。
材质： 阻燃 
尺寸：长×宽×高≧96.5mm×7mm0×70mm                                                               
	个
	30

	90
	热过载继电器
	型号：JR36-20
参数：壳架额定电流20A，整定电路6.8-11A，3C认证产品。
材质： 阻燃
尺寸：长×宽×高≧87mm×70mm0×47mm                                                                
	个
	30

	91
	按钮盒开关控制盒
	型号：LA4-2H
参数：额定绝缘电压380V，自由发热电流5A，3C认证产品
材质： 阻燃
尺寸：长×宽×高≧74mm×120mm0×71mm                                                               
	个
	30

	92
	汽车引线端子测试工具包（68 件套）
	可选品牌：AUTOOL、妙威、车久鸿；
型号：68 件汽车引线端子测试工具包；装箱清单：
1. 香蕉头表笔探针 2 支（红 / 黑各 1）
2. 电位器测试线 2 条
3. 双色 LED 灯测试线 2 条
4. 香蕉头转接头 4 个（黑 / 黄各 2）
5. 32A/1000V 鳄鱼夹 2 个（红 / 黑各 1）
6. 1.0 探针线 4 条（红 / 黑各 2）
7. 4.0 公母一体式香蕉头延长线 4 条（红 / 黑各 2条）
8. 端子跳线 48 条（黑 / 黄 / 红 / 蓝各 12 条，含公 / 母端子各 6 条）
额定电流：32A；耐压：1000V；材质：多股纯铜芯 + 阻燃硅胶绝缘 + ABS 塑料件；含硬质 ABS 收纳箱；单根测试线长度≥200mm；质保 6 个月
	套
	1

	93
	杜邦线 
	可选品牌：爱乐固ELEGOO、泰视朗Telesky、睿思美Risym
2. 型号：12 芯纯铜彩排线；
3. 参数：线芯结构（12 股纯铜、0.2mm²）、尺寸（外径 1.35mm）、材质（无氧铜 + 阻燃 PVC）、性能（低阻、抗干扰、线序易区分）
4.长度：≥100mm
5.类型：公对母
	根
	40

	94
	4mm灯笼插头
	可选品牌：ETA 埃塔、汇君 HUIJUN、优利德 UNI-T
接口规格：4mm 标准香蕉插头（灯笼结构，冲锋枪式侧出线）
连接方式：螺丝免焊，支持导线直接固定
材质：接触件为黄铜镀镍，绝缘外壳为 PVC 阻燃材质
电气性能：额定电压 250V，额定电流 5A，工作频率 0-50Hz
黑、红色各10个
	个
	20

	95
	刺破探针（1）
	参数：2mm尾孔，黑色，耐压30V以上
材质：橡胶尾部+金属探针
尺寸：：总长≥50mm，探针长度≥20mm，探针直径≤0.7mm，尾孔2mm。
黑色6个，红色6个
	个
	12

	96
	刺破探针（2）
	参数：4mm尾孔，黑色，耐压30V以上
材质：橡胶尾部+金属探针
尺寸：：总长≥70mm，探针长度≥20mm，探针直径≤0.7mm，尾孔4mm。
黑色11个，红色11个
	个
	22

	97
	香蕉插头插座
	型号：4mm香蕉插座
接口标准：4mm 标准香蕉母插孔，适配外径 4mm 公头香蕉插头
颜色：黑色绝缘款，电路负极通用配色
类型：弹簧夹紧式香蕉母座，绝缘防护接线端子
接触主体材质：T2 纯紫铜，弹性弹片一体冲压成型
绝缘外壳材质：ABS 阻燃绝缘塑料
尺寸：插座总长度≧32mm，绝缘头部外径：Φ≧9.5mm
	个
	30

	98
	4mm香蕉插头线
	参数：黑色，线径≥2.5mm²，耐压≥1000V，两头都为香蕉插头
材质：线束+金属头
尺寸：长≧1500mm。
黑色6个，红色6个
	个
	12

	99
	智能小车1 
	系列：V550 ROS2机器人
版本: V550阿克曼机器人 Max版，树莓派5 4GB
相机配置：RGB+深度相机
雷达配置：M1OP雷达
语音配置：M260C智能音箱
轮子：75mm高品质铝合金麦克纳姆轮
尺寸：长×宽×高×≧260×229×228mm
最大速度：1m/s
电机：MG513金属齿轮减速电机
	台
	2

	100
	智能小车2
	FK32智能小车平台，参数：STM32智能小车
1.智能车底盘型号：四轮亚克力结构底盘单层套件，
尺寸：长×宽×高×≧256mm×宽150mm×60mm。
2.智能车主板主控MCU型号：stm32f103C8T6。要求：可以拔插可更换。
3.智能车电机驱动芯片：L293D。要求：直插可以更换
4.智能车电池型号：18650锂电池2只，电池容量3800mAh。
5.智能车主板主板要求：
（1）独立电源开关
（2）PCB尺寸要求长宽范围≤100mM长×宽100mm
（3）主板需预留固定孔与底盘结构适配。
（4）主板供电、传感器接口采用卡扣式设计，避免误差接和保证接线稳固。
（5）主板具备防短路设计，避免短路。
（6）主板传感器/模块接口数量要求：通过传感器接口6组、舵机接口4组、IIC OLED液晶接口1组、蓝牙/ESP32视频模块1组；ESP8266 WIFI模块接口1组、红外遥控接收器1个、HC-SR04超声波模块接口1个；ADC接口2组、蜂鸣器模块接口1组；温湿度传感器接口1组；SPI/RC522接口一组、串口1、串口2、串口3接口各1组；USB转TTL串行下载接口1组；板载按键4个；板子LED等3个。
6.平台传感器模块配置：  配置传感器
	个
	6

	101
	整流二极管
	型号：IN4007，封装 DO-41
	个
	2000

	102
	稳压二极管（1）
	型号：1N4733 ，稳压值：5.1V， 功率：1W, 封装DO‑41
	个
	400

	103
	稳压二极管（2）
	型号：1N4734A ，稳压值：5.6V, 功率：1W, 封装DO‑41
	个
	400

	104
	开关二极管
	型号：1N4148 ，封装：DO-35 玻璃直插
	个
	400

	105
	NPN三极管直插式
	型号：S8050，类型：NPN，耐压：25V，电流：500mA、封装：TO‑92 直插 
	个
	400

	106
	PNP三极管直插式
	型号：S8550，类型：PNP，耐压：25V，电流：500mA、封装：TO‑92 直插 
	个
	400

	107
	电位器1
	型号：WH148单联3脚，柄长≧15mm,阻值：B100K
	个
	200

	108
	电位器2
	型号：WH148单联3脚，柄长≧15mm,阻值：B500K
	个
	200

	109
	排针
	单排针间距：2.54mm，排针数1*40P（1排40根针），两边一样长，总针长≧15mm
	根
	100

	110
	跳线帽
	两针间距：2.54mm；额定电流：3A；额定电压：250V A
	个
	1000

	111
	电压比较器
	芯片型号：LM393 封装形式：直插式（DIP）
	个
	200

	112
	电阻1
	电阻阻值：18KΩ，功率： 1/4W，封装形式：直插
	个
	1000

	113
	电阻2
	电阻阻值：500kΩ，功率： 1/4W，封装形式：直插
	个
	1000

	114
	电阻3
	电阻阻值：1kΩ ，功率： 1/4W，封装形式：直插
	个
	1000

	115
	电阻4
	电阻阻值：2kΩ ，功率：1/4W，封装形式：直插
	个
	1000

	116
	电阻5
	电阻阻值：5kΩ ，功率： 1/4W，封装形式：直插
	个
	1000

	117
	电阻6
	电阻阻值：10kΩ，功率： 1/4W ，封装形式：直插
	个
	1000

	118
	电阻7
	电阻阻值：10MΩ  ，功率： 1/4W，封装形式：直插
	个
	1000

	119
	双列直插六反相器
	芯片型号：CD4069  ， 封装形式： DIP（双列直插）
	个
	200

	120
	双列直插二输入4组与非门
	芯片型号：CD4011  ， 封装形式： DIP（双列直插）
	个
	200

	121
	双列直插三输入3组与非门
	芯片型号：CD4023   ， 封装形式： DIP（双列直插）
	个
	200

	122
	双列直插双D触发器
	芯片型号：CD4013  ， 封装形式： DIP（双列直插）
	个
	200

	123
	双列直插寄存器
	芯片型号：74LS175  ， 封装形式： DIP（双列直插）
	个
	200

	124
	双列直插四输入2组与非门
	芯片型号：CD4012  ， 封装形式： DIP（双列直插）
	个
	200

	125
	微动按键开关
	尺寸：长×宽×高×=≧6mm×6mm×5mm，中两脚立式
	个
	500

	126
	双列直插14位二进制计数器
	芯片型号：CD4060 封装形式： DIP（双列直插）
	个
	200

	127
	双列直插BCD十进制计数器
	芯片型号：CD4518  封装形式： DIP（双列直插）
	个
	200

	128
	双列直插CMOS十进制计数器
	芯片型号：CD4017 封装形式: DIP（双列直插）
	个
	200

	130
	双列直插定时器
	工作模式: 非稳态、单稳态；计时器数: 1；频率: 500kHz；电源电压: 4.5V
电源电压: 16V；封装形式: DIP（双列直插）
	个
	200

	129
	晶体震荡器
	芯片型号：32768HZ，封装形式： 圆形直插
	个
	200

	131
	测试导线
	红色4mm香蕉插头转鳄鱼夹，长度≧1000mm；鱼夹开口≧10mm；压1500V，10A
插孔直径4mm；红色10根，黑色10根
	根
	10

	132
	数码管双股镀锌线
	红绿色双股镀锌线，外径≧0.62mm
规格：500m/卷
	卷
	1

	133
	斜口钳
	可选品牌：德力西，名匠，泰力
型号：5寸电子钳；尺寸：长×宽≧128mm×55mm；剪切能力：10mm
	把
	1

	134
	多功能自动剥线钳
	可选品牌：世达，名匠，泰力
带剥线、剪线、压接功能；尺寸：长×宽≧270mm×50mm；剥线线径范围0.6—6mm
	把
	1

	135
	剥线钳
	7寸剥线钳；尺寸：长×宽≧165mm×30mm；剥线线径范围0.6—2.6mm
	把
	15

	136
	502瞬干胶
	型号：502；规格：30g/盒
	盒
	2

	137
	遥控挖掘机+遥控机械臂套装
	一套包含遥控挖掘机×1+遥控机械臂×1
遥控挖掘机尺寸：长×宽×高≧300×200×70mm
遥控机械臂尺寸：长×宽×高≧230x160x59mm
可拼装，无线遥控；复合压缩板材质
	套
	6

	138
	遥控叉车
	材质 ：复合压缩板,木板厚度≧3mm
尺寸：长×宽×高≧240mm×171mm×51 mm
可拼装，无线遥控
	台
	6

	139
	ABS片材
	尺寸：长×宽×厚≧2000mm×1000mm×1mm
材质:ABS塑料
颜色为：白色
	片
	20

	140
	电磨机
	尺寸：长×宽×高≧157mm×30mm×30mm
功率：20W，可充电
电源电压:100~240V夹持范围:0.5~3.2MM
额定电压:3.7V
转速:3500-10500-16000r/min
	台
	6

	141
	驱动电机旋变传感器
	1.可选品牌：比亚迪、东风、奇瑞
2.类型：电感式传感器
3.磁极：≥5对
4.外形尺寸：长×宽×高×≥130x130x30mm
	个
	2

	142
	挖掘机电磁阀线圈
	型号：适配CLG922E挖掘机
技术要求：DC24V、带插头
尺寸：直径×长度≥ф40mmx20mm
	个
	2

	143
	装载机电子操纵手柄（液压）
	可选品牌：柳工、徐工、三一
型号：适配5t装载机
技术要求：DC24V 宽压供电，带插头（插口）
材质：底座铝合金，
尺寸：长×宽×高≧151mmx118mmx228mm
	个
	2

	144
	装载机电子操纵手柄（换档）
	可选品牌：柳工、徐工、三一
型号：适配5t电动装载机
技术要求：DC24V 宽压供电，带插头（插口）
材质：底座铝合金，
外形尺寸：长×宽×高≧320mmx168mmx145mm
	个
	2

	145
	高压连接器1
	型号：8mm两孔直式/35平方毫米
技术要求：插头+插座，接触端子规格：8mm 大电流镀银插针插孔
适配线缆截面积：35mm² 高压电缆，电缆绝缘外径 Φ10.6±0.2mm
额定直流电压：1500V DC，持续额定通流：150A
	个
	2

	146
	高压连接器2
	型号：8mm三孔弯式/35平方毫米
技术要求：插头+插座，接触端子规格：8mm 大电流镀银插针插孔
适配线缆截面积：35mm² 高压电缆，电缆绝缘外径 Φ10.6±0.2mm
额定直流电压：1500V DC，持续额定通流：150A
	个
	2

	147
	高压直流维修开关
	型号：电压700V/电流315A；新能源高压直流手动维修分断开关（MSD），成套包含公插头 + 母插座一体化组件，内置集成 315A 高压熔断器
额定直流电压：700V DC（兼容 690V 车载电池系统）
额定持续工作电流：315A
尺寸：长×宽×高≧112mm×39mm×39mm
	个
	2

	148
	轨压传感器插座插头
	配康明斯发动机
型号：3孔三角形；技术要求：含公插头（传感器端）+ 母插座（线束端），3 孔三角形排布防水连接器；端子规格：单针 2.8mm 标准汽车信号端子，三角等边三孔布局，带防错定位凸台；线束：线长≧ 150mm
	个
	4

	149
	温度传感器插座插头
	配康明斯发动机
型号：2孔方形；成套含公插头（传感器端）+ 母插座（主线束端），2 孔方形矩形布局，插头+插座，带插拨开关、带线束；端子规格：标准 2.8mm 汽车信号镀金端子，两孔中心距 5mm；线束长度≧ 150mm
	个
	4

	150
	氮氧传感器插头
	配康明斯发动机
型号：4孔方形； 4孔方形矩形母插头（线束端），集成黄色 CPA 二次锁止防脱卡扣，一体式预接线束；位布局：4 孔双排方形布局，端子规格 2.8mm 标准汽车信号端子；线束长度≧150mm
	个
	4

	151
	压力传感器插头
	配康明斯发动机
型号：3孔方形
技术要求：单只母插头（线束端），3 孔单排方形布局，侧边一体式红色按压插拔锁止开关（二次防脱 CPA 锁片）
端子规格：标准 2.8mm 汽车镀金信号端子，三孔中心距 5mm
3芯线束≧ 150mm
	个
	4

	152
	芯片1
	型号：74LS00，封装形式：双列直插DIP-14  逻辑芯片
	个
	300

	153
	芯片2
	型号：74LS04，封装形式：双列直插DIP-14  逻辑芯片
	个
	300

	154
	芯片3
	型号：74LS08，封装形式：双列直插DIP-14  逻辑芯片
	个
	300

	155
	芯片4
	型号：74LS32，封装形式：双列直插DIP-14  逻辑芯片
	个
	300

	156
	芯片5
	型号：74LS20，封装形式：双列直插DIP-14  逻辑芯片
	个
	300

	157
	芯片6
	型号：74HC32D；封装形式：双列直插DIP-14，逻辑芯片
	个
	300

	158
	手持示波器
	示波器X1+保护套X1+P6100探头线4根 
尺寸：长×宽×高≧100×58×15mm
屏幕尺寸：3.5寸，分辨率：480×320；带宽：双通道50MHZ
带宽：双通道50MHZ，采样率250MSa/S，最大测量电压：10mV/div~100V/div
	个
	4

	159
	手持三合一数字示波器
	1.集成示波器/万用表/信号发生器功能；尺寸：长×宽×高≧180×91×33mm
屏幕尺寸：3.2寸，分辨率：240×320
2.示波器
带宽：双通道50MHZ，采样率250MSa/S，最大测量电压：10mV/div~100V/div
信号发生器参数：采样率250MSa/S，频率特征：正弦波、方波、三角波、半波、全波、锯齿波
3.万用表：
直流电压量程:0mV-1000V，交流电压量程：0mV-750V
直流电流量程：0mA-20A，交流电流量程：0mA-20A
电阻:0Ω-250MΩ，电容：0nF-99.99mF
	个
	4

	160
	面包板
	型号： MB-102 830孔透明彩板；有机玻璃材质；尺寸：长×宽×高165mm×55mm×10mm
	块
	250

	161
	发光二极管LED
	直插式圆头雾状LED灯发光二极管 灯珠直径5mm；颜色：红绿黄蓝白，每种颜色100个。
	个
	500

	162
	万用表表笔延长转接头
	600V/10A；接口直径≧2mm，探针长≧36mm；外形尺寸：长×直径≧86xф12.6mm
一套包含5对
	套
	4

	163
	橡胶反光路锥
	材质：橡胶，路锥重量≧3kg/个
路锥字样：“专用车位”2个，“请勿泊车”2个，配3米链条2根，
尺寸：底×高≧750mm×400mm
	个
	4

	164
	胎压检测仪
	显示屏:5英寸IPS显示屏；分辨率：1280x720像素；OBD电源输入：通过车辆诊断座9~18VDC；USB供电电压：5V；CPU：1.3GHz四核；内存≧2GB；硬盘≧32GB
尺寸：长×宽×高≧210mm×96mm×35mm
	台
	2

	165
	电工胶布
	规格：25米/卷，宽≧25mm；材质：涤纶布基；颜色：黑色
	卷
	10

	166
	电气绝缘胶带
	规格：18米/卷，宽≧25mm；材质：PVC绝缘胶带；颜色：黑色
	卷
	33

	167
	充电电池1
	16粒5号充电电池，电压1.5v，单颗电池容量4200mwh，配5号八仓电池盒+充电线
	套
	1

	168
	充电电池2
	7号充电电池，池容量： 1110mWh， 电压1.5V
	颗
	8

	169
	汽车室内保护套五件套
	材质：PU皮材质，可水洗重复利用，颜色：黑色
一套包含：座椅套、脚垫、方向盘套、换档杆套、手刹套各一件
尺寸：
座椅套:长度≥1350mm，包边150-200mm
方向盘套:周长≥1250mm 宽≥150mm， 带皮筋
排挡杆套：周长≥90mm
脚垫:材料:合成橡胶，尺寸:长×宽≥450mm×550mm
手刹套长度≥90mm
	套
	20

	170
	汽车翼子板维修保护三件套
	一套包含翼子板三件套（左、右翼子板+前保险杠）
尺寸：
左、右翼子板长×宽≥45mmx110mm,
前保险杠长×宽≥60mmx135mm;
	套
	20

	171
	外径千分尺
	量程75-100mm,精度0.01mm，机械款
尺寸：总长度≥185mm，基准杆长度≥85mm
螺纹螺距：0.5mm，微分筒 50 等分，一格移动 0.01mm
测头规格：测砧 / 测螺杆直径 φ6.5mm，硬质合金耐磨量面
测力：5～10N，棘轮测力装置，防止压伤工件
执行标准：GB/T 1216-2018
材质：尺架铸铝喷塑 / 镀铬；螺杆、测砧轴承钢淬火
分度值：机械款：0.01mm
	把
	4

	172
	量缸表
	量程50-160mm,精度0.01mm（百分表）
表头行程：0～3mm（指针一圈 = 1mm，每小格 0.01mm）
测量深度：180mm
测力：1.5～2.5N
测杆总长度≧182mm
手柄段长度≧90mm（黑色防滑橡胶握把）
金属探杆外径：φ13mm
表头安装轴直径：φ8mm（通用百分表夹持轴）
整机总长（含表头）≧ 245mm
	把
	6

	173
	除锈剂
	规格≧450ml/瓶
主体原液：精制矿物基础油、高效渗透剂、复合防锈缓蚀添加剂、润滑抗磨剂
推进剂为环保液化石油气 LPG，雾化均匀；冷轧镀锡马口铁压力气雾罐，耐压防爆；PP 塑料按压喷头，防漏密封阀结构
	瓶
	10

	174
	化油器清洗剂
	规格≧450ml/瓶
阀门喷头：PP 塑料按压雾化喷头，防漏密封阀，可倒置喷射
原液成分：轻质石油烷烃溶剂、醇类渗透分散剂、表面活性剂；环保款不含苯、甲苯、二甲苯、甲缩醛、甲醇等高毒溶剂广东好顺欧...
推进剂：环保液化石油气 LPG，雾化均匀，喷射压力稳定
	瓶
	10

	175
	自动伸缩卷管器
	工作压力:20kg，外壳材料:ABS接头:自锁接头
软管材质:三层pu管
尺寸:长×宽×高≧320mm×280mm×110mm
软管长度≧15米软管外径×内径≧12mm×8mm；
最大压力：2MPa；工作压力：1.2MPa；
出管长度≧14米；有效拉伸≧13.5米
	个
	3

	176
	磁力表座
	底座尺寸：长×宽×高≧60mm x50mmx100mm
底座材质：铸钢一体底座，内置永久磁钢，侧面带通断磁力拨杆开关
底座工作面：平面度≤0.03mm，表面粗糙度 Ra≤1.6μm，底面平整无毛刺，可吸附机床、铸铁工件、导轨、主轴箱体
磁力性能：
工作吸力（通磁）：≥60kgf（600N），强磁不打滑，机床振动不移位
剩余磁力（断磁）：≤0.5kgf，开关关闭后轻松拿取，无残磁吸附
磁路结构：两极切换式永磁，开关定位清晰，档位不卡顿
万向支架尺寸
主支撑臂：Φ≧12mm，长度≧ 180mm；副调节臂≧Φ10mm，长度≧ 170mm
调节范围：双关节万向 360° 任意旋转、俯仰，锁紧后无回弹松动
微调装置：表头夹持端配套精密微调旋钮，微调行程≥2mm，微调精度 0.01mm，适配百分表、千分表精准对零
	个
	10

	177
	机械游标卡尺
	型号：91502，量程 0-200mm，分度值 0.02mm，示值误差≤±0.03mm；
材质：不锈钢整体淬火，激光刻度，带深度测量杆；
总长≧ 316.5mm，锁紧牢固，滑动顺畅；符合国标计量要求。
	把
	10

	178
	lcd 显示屏幕
	屏幕尺寸：1.14英寸
工作电压：3.3V-5V  
链接方式：焊接式 裸屏不带板  
尺寸：长×宽≧17.6mm×31mm
	块
	10

	179
	无线收发模块
	1.核心主控
主控芯片：ESP32
主频：240MHz
存储：Flash 8MB
通信协议：LoRa 远距离无线传输
供电接口：Type‑C（5V 输入，支持电脑 USB 供电、充电）
2.显示屏
屏幕尺寸：0.96 英寸，屏幕类型：OLED，分辨率：128×64
驱动芯片：SSD1306，通信接口：I2C，工作电压：3.3V
	块
	8

	180
	摄像头模组
	基于模组ESP32-S3-WROOM-1-N16R8，支持Wi-Fi，iFi云端EZDATA或串口传输图像数据，搭载500万像素摄像头(PY260)，内置Micro SD卡槽，·内置PDM麦克风，支持声音录制功能，内置可编程指示灯，长×宽×高≧42mm×24mm×11mm
	块
	5

	181
	控制板
	1.主板型号： H743 
2.固件支持：PX4-Autopilot
3.电调规格：55A，支持 3～6S 锂电池
4.安装孔位：长×宽×高≧ 30.5mm×30.5mm，孔径 4mm
5.通讯：支持 DShot 数字油门、多串口、外接 GPS / 光流 / 激光雷达
6.尺寸：长×宽×高×=≧36mm×36×8mm
	[bookmark: _GoBack]块
	2

	182
	机架
	型号：八寸碳纤维机架
机架材质：纯碳纤维
尺寸：轴距 ≧360mm，机臂≧ 4mm ，配套 4 个 8 寸尼龙防撞圈；
飞控安装孔 30.5×30.5mm，电机孔 16×19mm，适配 2212 电机；
电机定子 22×12mm，KV=1400，适配 3S 锂电、8 寸桨。
	个
	2

	183
	双目相机
	双面
有效像素：400万
视场角：90度(多种角度可选)
最高分辨率：3840×1080P/30FPS
镜头类别：定焦
尺寸：长×宽×≧90mm×18mm
	块
	3

	184
	无线收发器
	包含：LLCC68 LoRa 无线收发模块 + CW-LD3-433UD22S 433MHz 小辣椒 SMA 弯头天线
芯片方案： LLCC68
工作频段： 410~510 MHz
空中速率： 2.4k~76.8k bps
实测距离： 4km
尺寸大小： 长×宽×高≧46mm×21mm×12.5 mm
天线形式： SMA
通信接口: UART串口
封装方式: 插针式
	个
	20

	商务要求
	1. 供货时间：合同签订之日起15日内验收合格并交付使用。
质保期：自验收合格并交付使用之日起6个月，参数有特殊规定的按特殊规定执行。
2. 技术支持和服务要求
（1） 项目标注有可选品牌要求的必须使用可选品牌中的品牌报价，无品牌要求的可自选国内知名品牌报价。同时报价时须附一份U盘为载体可编辑报价明细表，u盘须与报价文件一并封装递交。
（2） 本项目所提供的全部货物（含硬件、软件及服务）必须完全满足报价文件所述要求，如中标报价人在报价文件中有承诺正偏离的应按其正偏离内容执行。
（3） 本项目所提供的全部货物必须是全新完好的、符合国家及行业相关标准、可追溯并享受原厂售后服务的正规合格产品。若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品，以达到供货要求。国家有关规定报价人承诺实行“三包”（包退、包换、包修）服务，其他售后服务按成交人提交的售后服务承诺书执行。中标报价人售后服务中维护使用的备品备件及易损件须为原厂全新配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。且进行维护的人员须为中标报价人认可的有资质专业技术人员。
（4） 对于采购文件中定制货物，报价人必须在报价文件中列出所投货物重要组件的品牌型号；在送达采购人指定地点时已完成组装的定制货物，由于其组装状态，难以对货物的重要组件进行核实，报价人必须在上述货物生产组装前十个工作日书面告知采购人，采购人可根据项目实际情况，到生产厂家进行预验收，以便确认所供货物是否按合同约定采用相应的组件、生产工艺及参数是否达到合同约定，费用含在报价报价中。
3.知识产权
（1）本项目在交付时，所有涉及本项目的数据成果、资源、资料以及产权归属采购人。报价人未经采购人同意，不得以任何方式向第三方披露、转让和销售有关的技术成果、技术诀窍、秘密信息、技术资料和文件。除本项目工作需要之外，未得到甲方的书面许可，报价人不得以任何方式商业性地利用上述资料和技术。
（2）报价人因未经授权而实施的商业性复制行为构成违约或侵权责任造成采购人损失的，由其承但相关责任并赔偿采购人经济损失。
（3）中标报价人应保证针对本项目的货物（含硬件、软件及服务）涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由报价人承担。
4.付款要求
本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付给采购人使用后，被选中的报价人开具全额增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后20个工作日内办理支付手续。如因采购人使用的是财政资金，合同规定的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。资金到账时间以柳州市财政部门资金审批进度为准，若有其它特殊情况，由双方共同协商。
5.履约保证金
合同签订前2日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目合同金额的5%收取，履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函、保险额度不足的或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。如报价人未能按合同约定履行合同，采购人有权没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究其责任。采购人在验收合格交付使用之日起30日内退还履约保证金（不计息）。
履约保证金账户：
名  称：柳州职业技术大学
开户行：交通银行西江支行
账  号：452060600018120020185
转账时注明：××项目，采购编号LZPU2026- 履约保证金电汇、转账的持银行回执复印件（非电汇、转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标（成交）通知书（确认书）及合同到柳州职业技术大学签署合同。
5.验收要求
（1）报价人提供的项目实施方案及售后服务承诺内容在合同实施阶段必须严格执行。报价人应认真对待方案和承诺内容，确保其真实性和可操作性，否则将承担相应的法律责任和违约后果。交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和应标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。
（2）中标供应商须确保货物为原制造商制造（或原厂组装）的全新产品，，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
（3）供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
（4）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。验收时供应商必须有授权代表在场并在验收报告上签字，如正式验收时供应商授权代表未到场参加验收则视为供应商对验收过程及结果无异议。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定或委托具备资质的第三方机构鉴定。鉴定费（含运行产生全部费用）由中标供应商承担。
（5）供应商完成安装调试后，采购人可以进行累计运行时间不超过72小时的试运行，以确认所供货物（含硬件、软件及服务）功能参数、兼容性及稳定性符合标准达到初验条件，在试运行期间出现问题供应商应在接到采购人书面反馈后三日内解决，在解决问题前此项目仍视为尚未完成安装调试。如造成最终验收合格交付时间超过合同约定的按合同相关条款执行。
（6）采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用（含运行耗材、验收专家费等全部费用）由中标供应商支付。报价人在报价时自行考虑。
（7）如果验收时中标供应商所提供设备达不到采购项目的技术需求，在整改期限20日内中标供应商仍无法提供满足项目技术要求的设备，采购人可以终止项目，中标供应商须承担相应违约责任。



