
梧州高级中学校园一卡通项目采购需求


一、采购内容
梧州高级中学校园一卡通项目，合同期限8年，详细采购内容如下：
	序号
	类型
	名称
	数量
	单位
	免费维保年限

	1
	硬件
	饭堂消费刷卡机（60终端）
	1
	套
	1年

	
	
	
	
	
	

	2
	硬件
	服务器
	1
	台
	1年

	
	
	
	
	
	

	3
	硬件
	网络交接机
	2
	台
	1年

	
	
	
	
	
	

	4
	硬件
	数据采集器
	3
	台
	1年

	
	
	
	
	
	

	5
	硬件
	UPS后备电源
	1
	套
	1年

	6
	硬件
	自助服务终端机
	4
	台
	1年

	7
	硬件
	智能水控消费机（860终端）
	1
	套
	1年

	8
	服务费
	维保费用
	7
	年
	


二、供应商资质要求
参与本项目的供应商必须满足以下条件：
1、在中国境内有效注册，成立时间大于3年（以营业执照注明的成立时间至征集公告截止时间计算），遵守中国的法律、法规和条例；
2、至少有1个（含）以上与一卡通系统项目相关的服务案例，需提供项目合同，合同内容需包含一卡通系统的硬件设备销售。
三、产品规格 
	序号
	软/硬
	设备(软件）名称
	功能配置说明

	1
	硬件
	饭堂消费刷卡机（60终端）
	1、7"+7"/IP/WIFI带扫码刷卡及人脸识别处理器：高性能32位4核ARM芯片

	
	
	
	2、摄像头：200W像素，1/3英寸

	
	
	
	3、图像传感器：6mm焦距，F2.4光圈

	
	
	
	4、操作系统：android7.1

	
	
	
	5、输入电源：12V2A

	
	
	
	6、逆光识别照度：＜6000Lux

	
	
	
	7、有效识别距离：0.5米-4米

	
	
	
	8、韦根接口：支持韦根26 韦根34

	
	
	
	9、其他接口：232 TTL WIFI RJ45

	
	
	
	10、人脸库：10000人

	
	
	
	▲11、在设备上通过刷卡、扫脸收取不同金额的押金及原路退回押金的功能。

	
	
	
	▲12、在设备上刷卡须与学校现有一卡通系统使用的卡片保持同一张介质，符合学校原有系统校园卡卡结构和卡规范，投标人不得重新发新卡换旧卡、擅自附加、修改卡规划和卡结构。

	
	
	
	▲13、此次采购的饭堂消费刷卡机必须与学校正在使用的一卡通系统完全兼容(在原有本地服务器及原有数据库、原有软件平台上进行管理)，

	
	
	
	▲14、在刷卡机设备上传人脸或者人脸支付必须使用学校正在使用的一卡通系统人脸库，在原有本地服务器及原有数据库、原有软件平台上进行管理，投标人不能另外新建或改变现有系统人脸库。

	2
	硬件
	服务器
	1、国有知名品牌，自主可控非OEM产品，标准2U机架式服务器；

	
	
	
	★2、服务器生产厂商提供IDC出具的“近三年内任一年中国x86 服务器市场出货量前3排名”，并出具相关证明材料；

	
	
	
	3、最大可配置1颗自主可控X86架构处理器，主频（基频）≥2.5 GHz，最高频率≥2.5GHz，单颗核心数≥16核；

	
	
	
	4、配置≥32GB 3200MHz DDR4内存；可扩展≥16个内存插槽，支持最大容量1TB，支持内存纠错等高级功能

	
	
	
	5、本次配置2块4T SATA硬盘，支持12块3.5英寸硬盘，后置支持4块2.5英寸硬盘，另外通过内置M.2硬盘承载操作系统，为客户提供存储灵活配置，更好支持分级存储应用及分布式存储应用场景，最大支持8个NVMe SSD。

	
	
	
	6、支持RAID 0/1/10/50等，配置≥2GBraid Cache，支持电容掉电保护；

	
	
	
	7、配置2个千兆网口，且采用国产网络芯片， 支持NC-SI、网络唤醒、带外管理等功能；支持OCP3.0网卡，支持热插拔；板载1个千兆管理专用以太网口，采用具有完全的自主知识产权与自主可控网卡芯片；

	
	
	
	8、最大支持5个PCIe 3.0插槽，不含OCP插槽和存储设备专用插槽；

	
	
	
	9、板载≥4个USB接口，其中USB3.0≥3个；≥2个VGA接口（前后面板各1个）；

	
	
	
	★10、配置≥2个550W热插拔冗余电源模块，通过80plus铂金认证；配置≥4个热插拔冗余风扇，支持全天候监控设备运行状态，实现故障、停机、宕机适时预警；

	
	
	
	★11、提供CNAS认可实验室认证的MTBF时间≥20W小时证书及检测报告（需加盖检测机构公章），提供绿色数据中心认证证书，投标产品须通过3C认证、节能、环境认证证书并提供证书复印件并加盖厂家公章，投标产品须通过可信计算3.0兼容性认证证书

	
	
	
	★12、提供和服务器、存储、交换机同品牌的国产操作系统，支持安装Intel、AMD、兆芯、海光等主流的X86平台服务器，支持如飞腾、龙芯等非X86架构服务，且操作系统的使用及升级不受服务器数量和核数的限制，并提供操作系统原厂的售后服务。

	
	
	
	★13、服务：8年7x24小时电话支持。投标时提供针对该项目原厂授权和产品彩页。供货时提供原厂供货及售后证明函。

	3
	硬件
	网络交换机
	1、固定千兆端口：24个10/100 /1000Mbps自适应电口、 2个10/100 /1000Mbps光口；

	
	
	
	2、品牌：国产                   

	
	
	
	3、端口缓存：4.1Mbit；

	
	
	
	4、支持自动配置功能；

	
	
	
	5、支持CLI配置；

	
	
	
	6、支持端口隔离、支持CPU保护功能；

	
	
	
	7、支持IPV协议、支持配置静态路由；

	
	
	
	8、大功率：18W；

	
	
	
	9、尺寸：440*240*44mm

	
	
	
	10、安规：符合GB4943

	4
	硬件
	数据采集器
	1、芯片：国产

	
	
	
	2、上行：以太网通讯、下行：RS485通讯；

	
	
	
	3、电源电压： AC/DC 220V (85-265V)；

	
	
	
	4、频率及功耗：50Hz(45~65Hz)，功耗≤10W；

	
	
	
	5、安全性：工频耐压:电源和通信端子间历时1min:2kV(220V设备)、1.5kV(24V设备)；

	
	
	
	6、绝缘电阻:一般试验大气条件下，输入、输出端对机壳>100MQ；

	
	
	
	7、环境 工作温度:-20℃~+55C 存储运输温度:-25C~+70°℃；

	
	
	
	8、相对湿度:≤95%(+25℃) 海拔高度:≤2500m；

	
	
	
	9、RJ45网口：2路 10/100M自适应；

	
	
	
	10、其它接口： 1 *RS232管理串口+1*USB2.0+SD Card标准插槽，支持存储扩展，断点续传；

	
	
	
	11、性能：对一卡通消费数据进行采集及上传到数据库服务器

	5
	硬件
	UPS后备电源
	1、伏安额定值：1KVA；

	
	
	
	2、瓦特额定值：800W；

	
	
	
	3、电压：160Vac-276Vac；

	
	
	
	4、频率：50Hz±5%；

	
	
	
	5、功率因素滞后：>0.95；

	
	
	
	6、电压：220Vac～±3%；

	
	
	
	7、频率：50Hz±0.5%；

	
	
	
	8、波形与失真：正弦波THD＜3%；

	
	
	
	9、动态响应：满载±3%，稳定时间为20毫秒；

	
	
	
	10、峰值比：>3：1；

	
	
	
	11、系统效率(满载)：正常工作状态93%；逆变(电池)工作状态96%；

	
	
	
	12、外接山特电池：12V、100AH  3块；

	
	
	
	13、供电时间(满/半载)：120/240分钟；

	
	
	
	14、接口：RS232串行接口；

	
	
	
	15、电池低电压 短路、超载、过稳保护；

	
	
	
	16、尺寸(mm)195×455×330；

	
	
	
	17、重量Kg()：34/16；

	
	
	
	18、噪音(一米内)：＜50dB；

	6
	硬件
	自助服务终端机
	1、背光类型/Back light Unit：LED

	
	
	
	2、屏幕尺寸/Panel Size (inch)：21.5寸

	
	
	
	3、芯片：国产

	
	
	
	4、分辨率/Display Resolution：1920*1080

	
	
	
	5、显示尺寸/Display Area：475.5*267.2mm

	
	
	
	6、系统/system：Android 7.0

	
	
	
	7、CPU：Cortex-A17四核，主频1.8GHz

	
	
	
	8、RAM：2GB

	
	
	
	9、ROM：16GB EMMC

	
	
	
	10、RJ45 以太网接口：1（10M/100M）

	
	
	
	11、WIFI：内置 2.4GHz WIFI 天线

	
	
	
	12、支持卡类型：A-S50/S70/ULTRALIGHT卡/B-14443A/D-S50卡

	
	
	
	▲13、此次采购的多媒体自助服务终端机必须与学校正在使用的一卡通系统完全兼容(在原有本地服务器及原有数据库、原有软件平台上进行管理)。

	7
	硬件
	热水刷卡机（860终端）
	1、为一体计量型热水控制器。

	
	
	
	2、芯片：国产

	
	
	
	3、通讯方式: 采用蓝牙技术传输数据，水控机无线联网。通讯模块需内置在水控机内部，不采用外挂盒子。

	
	
	
	4、计量标准：计量收费，控制器、流量计、阀门一体化封装，口径为DN20。

	
	
	
	5、读卡类型:符合ISO/ICE 14443A/B标准，Mifare1卡/CPU卡/金融IC卡。

	
	
	
	6、工作电压：工作电压:DC12V±5%。

	
	
	
	7、显示：液晶LCD带背光显示，待机状态下显示二维码，使用过程中显示当次使用金额、使用水量、阀开、阀关等提示信息。

	
	
	
	8、支持防磁攻击防窃水功能，遇到磁铁吸附直接关阀，并结束当次订单。

	
	
	
	9、支持限制M1卡使用或完全限制卡片使用，避免卡片被复制。

	
	
	
	▲10、在设备上刷卡须与学校现有一卡通系统使用的卡片保持同一张介质和同一个钱包，不需要进行热水钱包圈存或者转账，直接扣一卡通的账户钱包。符合学校原有系统校园卡卡结构和卡规范，投标人不得重新发新卡换旧卡、擅自附加、修改卡规划、卡扇区和卡结构。

	
	
	
	▲11、此次采购的智能水控消费机必须与学校正在使用的一卡通系统完全兼容(在原有本地服务器及原有数据库、原有软件平台上进行管理)


四、质量要求
1、供应商提供的硬件产品应当具备采购需求规定的约定功能；如在产品说明或其他附件中已指明其他质量或功能要求的，则硬件产品还应符合该质量或功能要求。
2、供应商保证提供给我行的硬件产品应为完整、全新、未使用过的产品，产品品质不低于原厂商同类同规格产品品质标准。产品内附质量说明或使用说明的，供应商同时保证产品质量与内附说明一致，保证产品能按照产品内附说明在约定项目中正常运行或使用。
3、供应商保证硬件产品不包含任何明显的或主要的缺陷、错误，不包含任何恶意的、破坏性的或可能导致未经授权者侵入、操作、控制计算机或计算机数据的计算机病毒、木马程序、后门程序等程序设计或程序代码。
4、硬件产品必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权，在国内有可靠的技术支持力量。
5、本次采购的硬件应当具备我行要求的功能，且不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。
6、本次采购的硬件设备的全部权利归属建设银行。
五、供货及安装方案
[bookmark: _GoBack]1、安装调试要求：供应商须在合同签订之日起7日内，将商品免费安装、调试完毕，完成本项目建设工作，并投入使用，并由梧州高级中学、我行共同验收。
2、验收标准：在验收过程中如发现质量、规格和技术标准不符合合同要求的，梧州高级中学及我行可不予接收，损失由供应商自负。
3、服务要求：合作期内，对梧州高级中学涉及该项目的使用人员进行培训、指导，协助进行数据通讯接口测试，提供相关技术服务。
六、款项支付要求
1、本项目的付款方式为转账支付。在供应商完成梧州高级中学一卡通项目硬件安装、调试、数据初始化等工作，项目已具备上线运营能力，经由梧州高级中学、我行和供应商三方进行验收并形成验收报告，且供应商开具符合我行规定的增值税专用发票后，我行支付合同硬件总价款的98%。总价款最后剩余的2%作为质量保证金，在系统运行满5年且无违约情形、无质量问题后支付。
2、维保费用从验收合格投入使用的第二年后逐年支付，我行收到供应商开具符合我行规定的增值税专用发票后30日内支付款项。
七、报价要求
供应商报价应包含合同产品验收合格前发生的所有费用，如项目施工时所需的电源布线，及安装调试等费用。报价含税，供应商需提供增值税专用发票。
八、售后服务要求
1、自验收合格之日起对我行所购硬件产品均提供8年的维护支持服务。维护支持服务期内提供方应提供7×24小时电话、网络等远程支持服务及上门维护支持服务，通过电话、网络等远程方式对我行在硬件产品使用过程中出现的一般性问题提供咨询解答。硬件件产品出现故障时，我行可以通过电话或网络方式向供应商报告故障（简称“故障报告”），供应商应按照约定立即作出响应。
2、硬件产品故障分为严重、一般、轻微三个等级（“严重”为无法运行或基本无法运行，或重要功能失效或基本失效；“一般”为可以运行，但非重要性功能的使用受到限制；“轻微”为其它轻微影响使用的故障），供应商应根据故障的不同级别，提供不同的故障响应及服务：    
（1）对于严重级别故障，供应商应立即派出高级技术人员到现场进行维修，与此同时，供应商技术支持人员应通过电话、网络等方式尝试排除故障，供应商承诺在收到故障报告后24小时内恢复硬件产品正常运行。
（2）对于一般级别故障，供应商应立即通过电话、网络等方式尝试排除故障，供应商承诺在收到故障报告后16小时内恢复硬件产品正常运行。
（3）对于轻微级别故障，供应商应立即通过电话、网络等方式尝试排除故障，供应商承诺在收到故障报告后4小时内恢复硬件产品正常运行。
（4）对于无法现场解决的故障，供应商应当立即以功能相同的符合约定的硬件产品替换故障硬件产品或按照我行要求采取其他补救措施。
3、供应商不得截留或向第三方泄露所涉及系统的任何信息，敏感数据对接必须在梧州高级中学学校场所内完成，确保相关信息的安全性、保密性，若有违反，将依法追究责任。
九、其他要求
1、禁止进行低价格恶意竞争，一旦发现、查实，取消候选资格和入选资格。
2、合同签订单位、发票开具单位必须与本次谈判邀请单位完全一致。
3、关于我行及我行客户方面的任何信息均属于商业秘密，供应商须对以上信息严格保密，否则须承担由于泄密对我行造成的一切损失。




