网点、办公用房装修和消防
设计服务采购需求
一、主要服务内容
投标人需具备工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业甲级资质或工程设计建筑行业（建筑工程）专业甲级资质，服务内容为网点、办公用房装饰装修的综合设计以及消防改造等单项设计，并提供必要的现场指导与技术支持，服务期限2年，具体如下：
（一）主要设计的分区范围
1、网点部分。一是综合接待服务区域，含引导服务区、客户等候及线上服务区、“劳动者港湾”服务区（非金融便民服务）；二是自助服务区域，含附行式自助银行服务区、智能服务区；三是业务办理区域，含非现金服务区、现金服务区、理财中心；四是基本保障区域，含员工工作区、员工休息区、职工之家、设备机房等其他保障区。五是个别网点结合资源禀赋、百千佳、适老化、五篇大文章等元素，进行场景及视觉形象创新。
2、办公用房部分。包括但不限于行领导办公室、经理办公室、办公区、会议室、走道、卫生间、电梯间、职工之家等功能区。
（二）具体设计内容
综合设计的具体内容包括但不限于装饰工程、室内给排水工程、室内电气工程、室内空调工程、主要空间装饰（含配套展示电子宣传设备、家具、灯具、艺术配饰）布置等，并出具平面图、效果图、施工图等设计文件；单项设计的具体内容为综合设计的某个项目和消防改造设计，并出具施工图。部分施工图要求如下：
1、装饰装修部分。能够清晰表达设计意图的各种准确尺寸标注的图纸、材料表及文字说明，范围包括但不限于平面、天花、墙地面、外立面、员工柜台等关键部位。
2、空调部分。根据网点面积、我行采购的空调设备类型进行设计，图纸需包含空调系统图、各种主机与辅材的布置图、安装详图、核定冷量及其他必要的说明。
（三）必要的现场指导
如当地及我行有相关要求，提供以下环节必要的现场指导，包括筹建阶段的需求沟通、主辅材选型、各项报建，施工阶段的办理施工许可证、工程变更、第三方检查与质检、竣工验收等。
二、设计深度要求
施工图一是满足国家、地方、行业现行相关设计规范和文件；二是满足专业人员编制项目预算和施工的要求；三是能通过当地建设主管部门施工图联合审查管理信息系统备案，并获得我行指定第三方审图公司出具的施工图审查合格报告。
设计人应认真阅读、复核建设单位的要求，发现错误的，应及时书面通知建设单位。若设计人按有明显错误的建设单位要求进行设计，造成返工损失及其他后果由设计人负责。
三、图纸的交付
建设单位有权要求设计人修改图纸，施工图纸（含效果图）配送至我行指定联系人，交货地点为建行广西区分行及其所辖二级行部所在地（广西区内地市），并承担交付前产生的费用，具体时限：
（一）在收到建设单位提出需求7个工作日内，完成设计项目的现场勘测和平面图初稿并交付。
（二）在收到建设单位提出的修改意见3个工作日内，完成平面图修改并交付。
（三）在建设单位确定平面图方案后2个工作日内，完成效果图绘制并交付。
（四）在建设单位确定平面图方案后10个工作日内，完成符合造价编制预算的全部施工图绘制并交付。
（五）在收到政府有关报批部门或建设单位修改意见5个工作日内，完成施工图修改并交付。
四、服务区域情况及项目数量
（一）入选供应商数量
入选2家供应商，设置2家备选。
出现以下情形时我行有权单方面中止合同，并按综合评分高低顺序启用备选供应商进行递补：1.根据我行履约服务评价表按季度进行考评，2次季度考评分低于60分；2.由于设计失误导致工程项目无法通过外部验收且难以整改;3.由于设计失误导致发生安全事故或遭受重大损失；4.供应商不能履行导致合同目的无法实现的其他情形。
（二）区域情况及项目分配原则
综合评分第1的供应商优先选择1个片区，第2的供应商承担剩余片区，具体如下：
	片区1
	片区2

	地市二级行
	网点总量
	装修计划
	地市二级行
	网点总量
	装修计划

	营业部（南宁）
	18
	3
	园湖（南宁）
	15
	2

	高新（南宁）
	16
	1
	江南（南宁）
	14
	3

	新城（南宁）
	20
	4
	自贸区（南宁）
	9
	2

	桂林
	40
	6
	柳州
	44
	8

	贺州
	7
	2
	来宾
	9
	2

	梧州
	17
	3
	防城港
	11
	2

	贵港
	17
	3
	崇左
	9
	3

	玉林
	22
	7
	百色
	16
	4

	北海
	17
	5
	河池
	16
	3

	-
	
	
	钦州
	17
	3

	
	
	
	区分行本部
	
	

	合计
	174
	34
	合计
	160
	32


备注说明：装修计划数量以实际为准
（三）项目预计数量及总预算
预计框架协议期内网点装修设计约66个，单个项目面积约450平方米；办公用房装修及其他专业单项设计约60个，总预算不超过900万元，具体项目数量和金额以实际为准。
五、模拟案例设计
各投标人以南宁永新支行作为模拟案例，参考前款相关要求进行设计，模拟案例附在投标文件内。评委根据动线和分区合理性、美观性、实用性、完整性、安全性、与需求契合性等维度打分，具体要求如下：
（1） 设计理念
1、以客户为中心，提升客户体验感，并兼顾员工关爱。
2、体现人文关怀、展现建行企业形象，关爱老年、残障等弱势群体。
（二）网点基本情况
位于南宁市西乡塘区新阳路80号，建筑面积439平方米，共一层，人员编制15人（其中网点负责人3人、营运主管1人、高柜和低柜柜员5人、大堂经理2人、客户经理4人），客流较大，老年客户较多。
（三）具体需求
	需求项
	单位
	需求量
	备注

	ATM机位
	台
	3
	　

	大堂式升级版自助柜员机
	台
	1
	　

	STM机位-综合版
	台
	2
	　

	STM机位-标准版
	台
	1
	　

	社保机
	台
	1
	　

	高柜-厅堂
	个
	2
	　

	高柜-理财区
	个
	1
	　

	低柜（厅堂）
	个
	3
	　

	双录室
	间
	2
	　对私客户经理

	洽谈室（茶室）
	间
	1
	

	客户经理室（行长室）
	间
	1
	　

	客户经理室（单个）
	间
	2
	2个营销副行

	客户经理室（集中办公室）座位数
	个
	2
	对公客户经理　

	职工之家
	间
	1
	　

	员工休息室
	间
	1
	　

	洗手间（理财中心、现金区）
	间
	2
	　

	机房（风机房、设备间）
	间
	1　
	　

	凭证室
	间
	1
	　布放在高柜区域

	储物室
	间
	1
	布放在理财区

	高柜现金区域主管办公
	间
	1
	开放式


备注说明：具体需求项仅供参考，可依据实际进行调整。
（四）设计及其他要求
1、设计要求。模拟案例包括装饰平面图、效果图、简要总体或局部设计说明等内容，篇幅不宜过长，内容不能华而不实，能清晰的表达设计意图、设计理念、设计特点，同时可针对建筑的消防、安防、结构等设计难点着重说明。
2、质量要求。本项目须符合南宁市消防、安防验收标准，设计使用的主辅材须为市面常见规格，同时兼顾造价成本。
3、实地勘测。网点现状平面图仅供参考（详见附件），如需实地勘测，投标人需在报名截止日前提供勘测人员的姓名、身份证号等信息，报名截止后由招标方组织勘测，具体时间另行通知。
4、述标要求。本项目不设置对模拟案例的讲解环节。
5、费用补偿。投标人参与本项目所发生的成本由各投标人自行负责，本项目不设置额外的费用补偿。
六、报价要求
（一）报价要求
投标人应认真填写《项目报价单》中所列的单价、增值税率等栏位。报价为含税价，包含与本次采购全部服务相关的所有税费以及投标人为完成本项目所发生的一切费用。
	类型
	名称
	报价（含税）
	增值税率
	预算单价（含税）
	备注

	综合设计（不含消防）
	网点（含附行自助）装饰装修设计
	元/平方米
	%
	107元/平方米
	1.  以外墙为界的建筑面积计算
2.综合设计包括但不限于除消防改造外的单项设计

	
	办公用房室内装饰装修设计
	元/平方米
	%
	65元/平方米
	

	
	离行自助银行、单台大堂自助设计
	元/个项目
	%
	4000元/个项目
	

	单项设计
	网点消防改造设计
	%
	%
	8.5%
	1.以消防工程造价预算为基数
2.每笔设计费低于3000元按照3000元收取。

	
	办公用房消防改造设计
	%
	%
	4.5%
	

	
	外立面装修改造、线路优化改造、给排水改造、屋面防水、现金柜台改造等单项设计（工程费用10万元（含）以上）
	%
	%
	4%
	以建筑安装工程费用为基数计算

	
	外立面装修改造、线路优化改造、给排水改造、屋面防水、现金柜台改造等单项设计（工程费用10万元以下）
	元/个项目
	%
	4000元/个项目
	


（二）价格控制
按照单价控制，报价超过预算单价则取消资格。
（三）付款方式
[bookmark: _GoBack]1、第一次付款：单个网点装修项目开工后，开具该项目相关设计费50％的增值税专用发票后，付至50％。
2、第二次付款：项目竣工验收合格后，开具该项目相关设计费剩余款项的增值税专用发票后，付至100％。
